Труба 325х0,8 проложена на улице. L=173м, температура захоложенной воды 7°С. Эксплуатируется только в летнее время. Допустимые перепад температур 7-10°С.

Необходимо подобрать толщину изоляции ППУ с покровным слоем из оцинкованной стали для защиты трубопровода от нагрева.